**Требования к новым европоддонам без клейма**

**800 Х 1200 мм (ГОСТ 9557-87)**

 Грузоподъемность 2,5 тонн.

**Параметры, размеры поддона**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Размеры, мм** | **Методы испытаний** | **Нормативный документ** |
| Высота, мм | 146 | Измерительный инструмент с погрешностью до 1мм (линейка, рулетка) | ГОСТ 9557-87 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина ,мм | 800 |
| Расстояние между досками верхнего настила, не более, мм | 42 |
| Толщина доски, | 22 |
| Шероховатость поверхности верхнего настила остальных поверхностей | отсутствует | - | - |

**Комплектующие материалы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование комплектующих деталей** | **Размер, мм** | **Кол-во шт.** |
| 1. | Гвоздь обычный | 60х2,5 | 27 |
| 2. | Гвоздь винтовой (верхний настил) | 90х3,5 | 30 |
| 3. | Гвоздь винтовой (нижний настил) | 90х3.5 | 27 |
| 4. | Шашка центральная | 145х145х80 | 3 |
| 5. | Шашки боковые | 100х145х80 | 6 |
| 6. | Доски верхнего настила | 145х1200х22 100х1200х22 | 32 |
| 7. | Доска поперечная средняя | 800х145х22 | 3 |
| 8. | Доска нижнего настила широкая | 1200х145х22 | 1 |
| 9. | Доски нижнего настила | 1200х100х22 | 2 |

**Недопустимые дефекты:**

* опилки
* сквозные трещины шашки,
* трещины и сколы досок,
* торчащие гвозди,
* земля,
* масляные пятна,
* инородные тела